**连云港工业投资集团供电工程分公司**

**工程运维中心仓库修缮项目**

**公开询价函**

我单位拟对工程运维中心仓库修缮项目进行公开询价。

一、工程概况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 天棚面龙骨及饰面拆除-仓库 | 1.拆除的基层类型:拆除塑料扣板顶棚2.龙骨及饰面种类:木龙骨、塑料扣板 | m2 | 330 |  |
| 2 | 立面块料拆除-仓库 | 1.饰面材料种类:铲除瓷砖墙面 | m2 | 91.4 |  |
| 3 | 彩钢夹芯板门拆除-仓库 | 1.原门窗洞处理:拆除原彩钢夹芯板门2.门窗洞口尺寸:1000\*2000 | 樘 | 1 |  |
| 4 | 铝合金窗拆除-仓库 | 1.门窗洞口尺寸:铝合金 | 樘 | 4 |  |
| 5 | 零星砌砖-仓库堵砌门窗洞口 | 1.零星砌砖名称、部位:堵砌门窗洞口2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 5.74 |  |
| 6 | 零星项目砂浆找平-南北平房堵门窗洞 | 1.基层类型、部位:后堵门窗洞2.找平的砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆 | m2 | 64.63 |  |
| 7 | 零星砌砖-仓库檐口砌砖墙 | 1.零星砌砖名称、部位:檐口砌砖墙2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 2.82 |  |
| 8 | 零星项目一般抹灰-仓库 | 1.基层类型、部位:内墙2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比:8厚1：2水泥砂浆 | m2 | 80.7 |  |
| 9 | 铲除墙面-仓库 | 1.铲除部位名称:内墙面涂料及瓷砖 | m2 | 250.4 |  |
| 10 | 满刮腻子-仓库内墙 | 1.基层类型:仓库内墙2.腻子种类:铲旧墙面腻子+墙面滚胶+抗裂砂浆一遍+外墙腻子二遍 | m2 | 341.8 |  |
| 11 | 平面块料拆除-仓库 | 1.拆除的基层类型:破损地板砖地面2.拆除方式:机械切缝+电镐拆除 | m2 | 46.25 |  |
| 12 | 水泥砂浆楼地面-仓库 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:40厚水泥砂浆1:2 | m2 | 46.25 |  |
| 13 | 硅钙板吊顶天棚-仓库 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:T型铝合金龙骨2.面层材料品种、规格:硅钙板 | m2 | 29.16 |  |
| 14 | 仓库找补零星地坪 | 1.地板砖上2.水泥砂浆 | 项 | 1 |  |
| 15 | 仓库拆除排风扇 |  | 套 | 2 |  |
| 16 | 零星砌砖-仓库排风扇洞 | 1.零星砌砖名称、部位:砖砌排风扇洞2.砖品种、规格、强度等级:MU15混凝土实心砖3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 0.14 |  |
| 17 | 零星项目一般抹灰-仓库排风扇洞 | 1.基层类型、部位:门窗洞口封堵2.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆3.面层厚度、砂浆配合比:8厚1：2水泥砂浆 | m2 | 1.13 |  |
| 18 | 混凝土构件拆除-仓库门前破损地坪 | 1.构件名称:门前打破损混凝土地坪2.拆除构件的厚度或规格尺寸:18cm厚 | m2 | 39 |  |
| 19 | 水泥混凝土-仓库门前破损地坪 | 1.混凝土强度等级:C302.厚度:18cm | m2 | 39.23 |  |
| 20 | 砖基础-仓库门前配电箱 | 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖2.基础类型:配电箱基座3.砂浆强度等级:立面抹水泥砂浆 | m3 | 0.2 |  |
| 21 | 库房垃圾清理用工 | 1.人力车转至院内 | 工日 | 3 |  |
| 22 | 垃圾外运 | 1.自卸汽车10KM内 | 车 | 8 |  |
| 23 | 垃圾装车 | 1.铲车 | 车 | 8 |  |
| 24 | 清理用工 | 1.人工清理、打扫，配合铲车 | 工日 | 1 |  |
| 25 | 南北平房方管铁皮门拆除950\*2180 | 1.门窗洞口尺寸:950\*2180 | 樘 | 1 |  |
| 26 | 南北平房木窗拆除850\*850 | 1.原门窗洞处理:拆除原门窗2.门窗洞口尺寸:850\*850 | 樘 | 1 |  |
| 27 | 南北平房木窗拆除1800\*1500 | 1.门窗洞口尺寸:1800\*1500 | 樘 | 1 |  |
| 28 | 零星砌砖-南北平房堵门窗洞 | 1.零星砌砖名称、部位:堵门窗洞2.砖品种、规格、强度等级:砼KP1砖3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 1.5 |  |
| 29 | 砖砌体拆除-原圆弧门改为方门 | 1.砌体名称:原圆弧门改为方门2.砌体材质:实心砖墙3.处理方式:机械切缝+电镐拆除墙体 | m3 | 0.36 |  |
| 30 | 过梁-原圆弧门改为方门 | 1.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.13 |  |
| 31 | 零星砌砖-原圆弧门改为方门 | 1.零星砌砖名称、部位:后堵圆门洞2.砖品种、规格、强度等级:砼KP1砖3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 | m3 | 0.36 |  |
| 32 | 零星项目砂浆找平-原圆弧门改为方门 | 1.基层类型、部位:后堵圆门洞2.找平的砂浆厚度、配合比:20厚水泥砂浆 | m2 | 3.04 |  |
| 33 | 混凝土构件拆除-值班室混凝土基础 | 1.构件名称:值班室混凝土基础2.拆除构件的厚度或规格尺寸:1,2\*0.8\*2 | m2 | 1.92 |  |
| 34 | 混凝土楼地面-值班室混凝土基础 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C25 | m2 | 1.92 |  |
| 35 | 混凝土构件拆除-厨房排水沟 | 1.构件名称:厨房排水沟2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚3.拆除方式:机械切缝+电镐拆除 | m2 | 0.26 |  |
| 36 | 塑料管(PVC管)-厨房排水沟 | 1.安装部位（室内、室外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水3.材质:聚乙烯管 PVC4.型号、规格:DN75 | m | 2.2 |  |
| 37 | 混凝土楼地面-厨房排水沟 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:100厚C25 | m2 | 0.26 |  |
| 38 | 吊顶天棚-拆除+塑料扣板(厨房) | 1.拆除的基层类型:拆除硅酸钙顶棚2.龙骨及饰面种类:塑料扣板 | m2 | 19.26 |  |
| 39 | 隔断隔墙拆除-浴室 | 1.拆除隔墙的骨架种类:轻钢龙骨2.拆除隔墙的饰面种类:石膏板 | m2 | 18.72 |  |
| 40 | 平面块料拆除-浴室明沟 | 1.拆除的基层类型:地板砖地面2.拆除方式:机械切缝+电镐拆除 | m2 | 0.4 |  |
| 41 | 块料零星项目-浴室挡水条 | 1.工程部位:挡水条2.面层材料品种、规格、颜色:地板砖 | m | 6 |  |
| 42 | 混凝土构件拆除-浴室室外排水沟 | 1.构件名称:浴室室外排水沟2.拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm厚3.拆除方式:机械切缝+电镐拆除 | m2 | 0.23 |  |
| 43 | 打过墙洞-浴室室外排水沟 |  | 个 | 1 |  |
| 44 | 墙面一般抹灰-东西平房厨房外墙 | 1.墙体类型:外墙2.基层处理:涂防水胶3.底层厚度、砂浆配合比:12mm 1:3水泥砂浆4.面层厚度、砂浆配合比:8厚1：2水泥砂浆 | m2 | 26.76 |  |
| 45 | 塑料管(PVC管)--浴室室外排水 | 1.安装部位（室内、室外）:室内2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水3.材质:聚乙烯管 PVC4.型号、规格:DN75 | m | 1.8 |  |
| 46 | 吊顶天棚-拆除+塑料扣板浴室 | 1.拆除的基层类型:拆除硅酸钙顶棚2.龙骨及饰面种类:塑料扣板 | m2 | 8.68 |  |
| 47 | 墙面装饰板-浴室护墙板 | 1.基层材料种类、规格:原内墙面2.面层材料品种、规格、颜色:PVC扣板胶装、螺丝加固 | m2 | 27.41 |  |
| 48 | 平面块料拆除-办公室走廊 | 1.拆除的基层类型:地板砖地面2.拆除方式:机械切缝+电镐拆除 | m2 | 18 |  |
| 49 | 块料零星项目-办公室走廊 | 1.工程部位:办公室走廊2.面层材料品种、规格、颜色:地板砖 | m2 | 18 |  |
| 50 | 切割清理用工 | 1.切割清理文化砖背面灰疤 | 工日 | 2 |  |
| 51 | 块料柱面-办公室 | 1.原柱面处理:铲除破损文化砖2.安装方式:水泥砂浆粘贴3.面层材料品种、规格、颜色:柱贴文化砖 | m2 | 1.45 |  |
| 52 | 满刮腻子-办公室仓库 | 1.基层类型:外墙面2.腻子种类:外墙面防水腻子3.刮腻子遍数:1 | m2 | 56.9 |  |
| 53 | 金属门油漆-办公室 | 1.构件名称:金属门2.基层处理:打磨、除锈3.油漆品种、刷漆遍数:调合漆2遍 | m2 | 57.09 |  |
| 54 | 除锈刷漆 | 1.办公室顶棚T型铝腐蚀 | m2 | 151.27 |  |
| 55 | 墙面开洞 | 1.办公室后墙 | 工日 | 0.5 |  |
| 56 | 钢筋混凝土构件拆除-办公室屋面 | 1.构件名称:屋面砖砌预制板隔热层 | m2 | 59.87 |  |
| 57 | 屋面卷材防水-办公室屋面 | 1.卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材2.防水层数:1层 | m2 | 59.87 |  |
| 58 | 木门拆除-值班室 | 1.原门窗洞处理:拆除原门窗 | 樘 | 2 |  |
| 59 | 成品木门 | 成品木门900\*2200 | 樘 | 2 |  |
| 60 | 修补墙砖 | 1.厨房内墙面与灶台 | 工日 | 1.5 |  |
| 61 | 拆除彩钢瓦车棚 | 1.钢管柱2.角铁梁3.角铁桁条 | m2 | 15.75 |  |

二、计划工期：计划工期20日历天，计划开工日期2023年12月27日，计划竣工日期2024年01月15日，中标人接到中标通知书即日准备进场施工。

三、质量要求：合格。

四、递交报价文件截止时间和地点：

1、报价截止时间为：2023年12月25日09时30分，逾期发送的报价文件，询价人不予受理。

2、递交地点：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

五、报价单位资格要求：

1、投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备履行合同的能力。

2、三年内（企业及企业法人）无不良信誉记录。

3、投标人处于正常的生产经营状态。

4、本项目不接受联合体投标。

六、评审办法：经评审的最低价法。

七、预算价：人民币96448.75元（若本次采购报价超过甲方预算，甲方有权重新询价）。

八、报价文件要求：

1、报价文件的组成：报价函；“三证合一”后的营业执照副本复印件；法人身份证明书；授权委托书；无不良信用查询记录；承诺书（具体格式详见附录）采用PDF格式或扫描件以压缩包方式发至邮箱。（压缩包必须以项目名称命名，报价单位邮箱名尽量以单位名称命名！）

2、存在下列行为之一的，将其列入不良行为记录名单,三年内不得参加集团公司物资采购的活动：

1、企业及企业法人近三年内有不良信用记录的。

2、报价单位伪造资质证书或与其他供应商串通报价的。

3、报价单位在确定为供货单位后，不履行承诺的。

4、报价单位未能在规定时间签定合同或合同期内不能全部履行合同约定的。

5、其它损害询价人利益情形的。

九、计划付款方式:本工程无预付款，工程完工、并经双方初步验收合格后，乙方提供给甲方合法合规、真实有效的增值税专用发票（9%税率），甲方付至合同价60%，工程二次验收合格并经审计后甲方在1个月内付至审计结算价的97%，剩余3％作为质保金。质保期1年，质保期满且无质量问题后1个月内无息付清余款（如果国家政策有变动，依据国家最新政策变动）。每次付款前如果乙方未提供合规增值税专用发票，甲方有权拒付相应款项。

联系方式：

连云港工业投资集团供电工程分公司

联系人：杨女士 电话：19901572048

（请与联系人联系获取图纸和清单）

项目联系人：贺先生 电话：19901555557

连云港工业投资集团供电工程分公司

 2023年12月22日

**附录：**

**报价文件目录：**

**1、报价函（加盖公章，须报报价分析明细表）**

**2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）**

**3、法人身份证明书（复印件加盖公章）**

**4、授权委托书（需签字盖章）**

**5、无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统（加盖公章））**

**6、承诺书**

1. **报价函格式**

**（1）报价一览表**

金额单位：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 价格（总价） |  |
| 交货期 |  |
| 备注 |  |

**备注：所有报价均以人民币元为计算单位。当有具体项目时，询价文件中的分项报价，报价单位不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效报价处理，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、调试、验收、保险（包含建筑（安装）工程一切险及安全生产责任险）、税费和相关服务等的费用。由于分项报价填报不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价单位自行承担。**

报价单位名称：

报价单位公章：

授权代表(签字)：

联系方式：

日期：

**注意：**

1. **报价应包括询价文件所规定的询价范围的全部内容。**

**2、报价人需自行投保建筑（安装）工程一切险及安全生产责任险**

**（2）分项报价表**

项目： 金额单位：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总 价：** |  |  |

**（电气成套产品需提供元器件产品明细加盖公章）**

**2、“三证合一”后的营业执照（复印件加盖公章）**

**3、法人身份证明书（复印件加盖公章）**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

**附法人身份证复印件**

 投标人： （盖公章）

 日 期： 年 月 日

**4、授权委托书（需签字盖章）**

**授权委托书**

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）的标段（）项目施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

年 月 日

**5、无不良信用查询记录查询（国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html（加盖公章））**

**举例：**





**6、承诺书**

**承诺书**

致：连云港市工业投资集团有限公司

根据贵方为*（项目名称）*项目询价采购货物及服务的询价公告，报价单位代表*（姓名、职务）*经正式授权并代表报价单位*（报价单位名称、地址）*提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附价格表中规定的应提交和交付的货物总价为*（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）*。

2、报价单位将按询价文件的规定履行合同责任和义务。

3、报价单位已详细审查全部询价文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本询价有效期为自报价截止日起 个日历日。在这期间，本响应文件将始终对我方具有约束力。如果中标，本次询价文件和本响应文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、本项目完成期限/交货期为 。

6、我方愿意向采购方提供任何与本次询价有关的其他资料。

7、我方愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任以及遵守询价文件中对报价单位的所有规定。

8、我方完全理解《中华人民共和国招标投标法》第四章第四十四条之规定，并郑重承诺按此规定，不以任何形式向评审委员会成员和参与评审的有关工作人员探听对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

9、我方完全理解询价人有保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布询价程序无效或拒绝所有询价的权力。我方完全理解询价人未向未中标人解释未中标理由的义务。

10、报价单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、如果我方中标，承诺在收到通知书后，在通知书规定的期限内与你方签订合同。

12、其他说明：

报价单位代表（签字） \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

报价单位名称 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

公章\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_